**Hmlisto**

**Rider a stageplan**

2x zpěvový dynamický mikrofon

1x linka jack pro elektrickou kytaru   
(kytara bez komba, jen přes náš simulátor a naše efekty, ideálně s  DI Boxem, střídá se s mandolou na stejný jack, šňůru která nekope máme svoji)

2x monitor - odposlech

2x zásuvka 230V

**monitor**

C:\Users\Brumenský\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\G9JQM7MF\60px-Shure_Beta58A[1].jpg

**Veronika Kicková**

zpěv, píšťaly, fujara, housle

**monitor**

výstup jack



2 x 230 V

C:\Users\Brumenský\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\G9JQM7MF\60px-Shure_Beta58A[1].jpg

**Ján Kicko**

elektrická kytara, zpěv